**Правила эксплуатации полимерных наливных покрытий**

Заказчик принимает на себя обязательства по соблюдению настоящих Правил эксплуатации полимерных наливных покрытий (далее по тексту Правила):

Начало эксплуатации пола рекомендуется при температуре 20-22 °С:

* пешеходное движение – через 2 суток;
* полная механическая нагрузка – через 7 суток;
* полная химическая нагрузка – через 14 суток;
* первая влажная уборка – через 9 суток (неабразивные моющие средства).

**Важно!** После укладки наливной пол должен быть открыт!

НЕ допускается накрывать наливной пол полиэтиленовой пленкой, картоном, фанерой и т.п.;

НЕ допускается пролив на пол жидкостей, растворов, красок, попадание штукатурки, шпатлевок, грязи и т.д.

**(!)** В противном случае на поверхности наливных полов могут образовываться цветовые разводы, помутнения поверхности и другие дефекты.

**Не допускается:**

* воздействие на полимерное покрытие открытого пламени;
* воздействие воздушного либо водяного потока температурой более +60°С для наливного эпоксидного покрытия пола и +90°С для наливного полиуретанового или полимерцементного покрытия пола;
* проведение без предварительного укрытия поверхности пола сварных работ;
* уборка полимерного наливного покрытия с помощью абразивных средств, а также колющих и режущих инструментов и средств, аналогичных вышеназванным по воздействию на поверхность пола;
* проливы растворов кислот и щелочей, концентраций бóльших, чем соответствует указанным либо в техническом задании на устройство покрытия, либо техническим паспортным данным полимерного покрытия;
* весьма значительные ударные нагрузки;
* перемещение тяжёлых предметов с острыми краями волоком.

**(!)** Рекомендуется оборудовать ножки мебели и других предметов войлочными или другими накладками, предназначенными для предотвращения царапин.

**Влажная уборка:**

* для ежедневной уборки рекомендуется использовать либо воду, либо мягкие чистящие средства с нейтральным или с легко-щелочным реактивом (рН 7-8);
* не допускается использование чистящих средств с кислотным реактивом (рН<6) и щелочных средств (рН>10);
* уборку полимерного покрытия рекомендуется производить не менее одного раза в сутки.

Для уборки полимерных наливных покрытий на больших площадях рекомендуется использование специальных моющих машин, они гарантируют не только низкий расход моющих средств и высокую производительность, но и лучший эффект, благодаря отсосу излишков воды вместе с растворенной грязью и моющими средствами.

В случае загрязнения химическими лакокрасочными средствами, допустимым является применение органических растворителей (бензин, сольвент и т.п.), но исключительно после консультаций с Производителем материалов.

Рекомендуется не подвергать покрытие полному механическому износу финишного слоя лака. В местах наиболее интенсивного механического воздействия необходимо постоянно контролировать толщину плёнки. По мере износа следует перекрыть поверхность защитным лаком.

Вышеуказанные Правила предназначены только для стандартных типов полимерных покрытий. Эксплуатация специальных типов полимерных покрытий регламентируется соответствующими специальными Правилами эксплуатации.

Повреждения покрытия, полученные в результате эксплуатации с нарушением требований Правил не подпадают под действие гарантийных обязательств.